|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Columns name | Translation | Explanation | Values | comments |
| 1 | Vessel | כלי שיט |  | BRAVERUS |  |
| 2 | Voyage | מסע |  | 201408L  201501B  …. |  |
| 3 | Dated | תאריך |  | 31/12/2018  …  01/01/2015 |  |
| 4 | To | יעד |  | ABBOT POINT  BEILUN  CAOFEIDIAN  … (port cities) |  |
| 5 | Steam | קיטור |  | 0 - 25 |  |
| 6 | Rpm | סל"ד |  | 0 – 693.9 |  |
| 7 | Speed | מהירות |  | 0 - 88.72 |  |
| 8 | Stw |  |  | 0 – 15.08 |  |
| 9 | M/E HFO CONS. |  |  | 0 – 53.9 |  |
| 10 | M/E LSHFO CONS. |  |  | 25.4 - 0 |  |
| 11 | M/E MDO CONS |  |  | 0 |  |
|  | M/E LSMDO CONS. |  |  | 0 |  |
| 13 | M/E MGO CONS. |  |  | 1.5 – 0 |  |
| 14 | M/E LSMGO CONS. |  |  | 34.6 – 0 |  |
| 15 | D/G HFO CONS. |  |  | 6.8 – 0 |  |
| 16 | D/G LSHFO CONS. |  |  | 3.3 – 0 |  |
| 17 | D/G MDO CONS. |  |  | 0 |  |
| 18 | D/G LSMDO CONS. |  |  | 0 |  |
| 19 | D/G MGO CONS. |  |  | 4.6 – 0 |  |
| 20 | D/G LSMGO CONS. |  |  | 5.2 – 0 |  |
| 21 | BOIL. HFO CONS. |  |  | 2.7 – 0 |  |
| 22 | BOIL. SHFO CONS. |  |  | 1.8 - 0 |  |
| 23 | BOIL. MDO CONS. |  |  | 0 |  |
| **24** | **BOIL. LSMDO CONS.** |  |  | 0 |  |
| 25 | BOIL. MGO CONS. |  |  | 3 – 0 |  |
|  | BOIL. LSMGO CONS. |  |  | 2.6 - 0 |  |
| **27** | **WIND** | רוח |  | 9 – 0 |  |
| 28 | SWELL | רמת התנפחות |  | 8 - 0 |  |
| **29** | **SLIP** | פליטה |  | -99 – 91.79 |  |
| **30** | **CUR SPD** |  |  | 5 - 0 |  |
| **31** | **DRAFT FOR** | מועבר ל... |  | 17.8 - 0 |  |
| 32 | DRAFT AFT |  |  | 18.53 - 0 |  |
| 33 | OBS DIST |  |  | 377 - 0 |  |
| 34 | OPERATION | ביצוע |  | BUNKERING  DISCHARGING  DRYDOCKING  IDLE  LOADING  TRANSIT  NONE |  |
| 35 | CARGOCARRIED | מטען משא |  | 167928 - 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |